WCD/RA z/kl. Gira F100 z.wit [4466 70]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ zonder bevestigingsklauwen
Gira F100
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4466 70 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
