Gira eNet dr.l.wandzender 1-v TK System 55 [5331 00]
eNet draadloze wandzender 1-voudig
System 55 inbedrijfstellingswip
eNet


Kenmerken:
- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando?s door aan
  de eNet draadloze ontvangers.
- Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties.
- De montage kan zonder opbouwbehuizing of apparaatdoos worden uitgevoerd.
- De draadloze wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op
  gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's.
- Omschakelfunctie, geoptimaliseerd voor het aansturen van tastactoren.
- Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie.
- 2-kleurige leds rechts en links van de toetsen voor signalering.
- Batterijgevoed apparaat.
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Scènes 'Alles aan' resp. 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele
  scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor
  het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
- Update van de apparaatsoftware.
- Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens:
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Nominale spanning: DC 3 V
Batterij:
- Type: 1x CR 2450N
- UN-nummer: 3091
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen.
  Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- De draadloze wandzender wordt geleverd met een programmaneutrale
  inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet
  apart worden besteld.
- Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het
  bereik nadelig worden beïnvloed.

Levering:
- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5331 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
