tastsens.3 Komfort 3-v KNX Gira F100 z.wit [2033 112]
Tastsensor 3 Komfort 3-voudig voor KNX
Gira F100
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Montage op busaankoppelaar 3.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Twee meerkleurige status-leds per bedieningsvlak.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler voor het meten en doorgeven van de lokale
  ruimtetemperatuur.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte,
  waardegever 2 bytes en scèneneveneenheid.
- Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte,
  waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid en
  ruimtetemperatuurregelaar-neveneenheid.
- Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge
  prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen
  diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, verschuiving van
  de streefwaarde.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of
  wipfuncties.
- Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart
  worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden
  geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds
  kunnen worden gewijzigd.
- Witte bedrijfs-led.
- Bedrijfs-led AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
- Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en
  bedrijfs-led (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in
  slaapkamers).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse: III

Aanwijzingen :
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2033 112 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
