IB-radio IP System 55 kl.alum. [2320 26]
Inbouwradio IP
System 55
kleur aluminium

Kenmerken:
- Internetradio voor inbouwmontage.
- De radio kan worden gebruikt om internetradiozenders via WLAN af te spelen.
- De radio kan ook worden gebruikt om Sonos-luidsprekers te bedienen.
- Het is ook mogelijk om muziekbestanden van een mobiel apparaat via Bluetooth®
  af te spelen.
- De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk
  bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de
  symbolen vereist.
- De integratie in het WLAN kan in de eenvoudigste vorm via de WPS-functie
  plaatsvinden.
- Bovendien kan de inbedrijfstelling comfortabel worden uitgevoerd met de Gira
  System 3000 app via een mobiel apparaat. Alle andere instellingen van de radio
  kunnen ook met de app worden uitgevoerd. Er kunnen tot 20 voorkeurzenders
  worden opgeslagen. De eerste drie zenders kunnen direct worden opgeroepen met
  de voorkeurtoetsen op de radio.
- Verdere functies via de app zijn de keuze van de bedrijfsmodi 'internetradio'
  of 'Sonos-bediening', de individuele rangschikking van de display-inhoud, de
  geluidsinstelling, het weerbericht en de wekfunctie.
- Via de ingang neveneenheid met 230 V kan de radio bijvoorbeeld met een
  lichtschakelaar of bewegingsmelder samen met de ruimteverlichting worden
  ingeschakeld.
- De radio is compact in een inbouwbasiselement ondergebracht en kan daardoor in
  een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
- De luidspreker kan in combinatie met de radio worden geïnstalleerd of op
  afstand in een apparaatdoos. Op het basiselement radio kunnen twee
  luidsprekers worden aangesloten. De radio kan in mono- en stereomodus werken.
- In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch
  weer uit. De radio kan ook worden gebruikt als wekker.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Luidsprekerimpedantie: 4 ? tot 16 ?
Aansluitklemmen:
- Net: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
- Luidspreker: 0,5 mm² tot 1,5 mm²
Inbouwdiepte: 32 mm
Audiovermogen: 1,5 W (8 ?)3 W (4 ?)
Radiofrequentie: 2,402 tot 2,480?GHz
Zendvermogen: max. 2,5 mW
Zendbereik: doorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke
  afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 26 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
