insteekeenh.datakap 2-v MJ AMP Accessoires [0039 00]
Insteekeenheid datakap voor Modular Jack AMP
Communicatietechniek
2-voudig

Aanwijzingen :
- Geschikt voor:
  AMP 6-polig 1116603-1 toolless cat.3
  AMP 8-polig 1116515-1 cat.5e afgeschermd
  AMP 8-polig 1116604-1 toolless cat.5e onafgeschermd
  AMP 8-polig 1339015-1 toolless cat.5e afgeschermd
  AMP 8-polig 1375055-1 SL cat.6 onafgeschermd
  AMP 8-polig 1375188-1 SL cat.6 afgeschermd
  Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
  Krone Inline RJ45 afgeschermd/onafgeschermd
  AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E
  AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 afgeschermd cat.7A
  AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat.7A
  AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 afgeschermd cat.6
  AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat.6
  AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 afgeschermd cat.6A
  AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat.6A
  AMP LC optische kabel Duplex adapter
  AMP MT RJ optische kabel Duplex.
- Tweede opening afsluitbaar.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0039 00 2-voudig
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
