tastsens.4.95 24 V 4-v wit [5054 003]
Tastsensor 4.95, 24 V 4-voudig
Bedienings-
apparaten voor KNX
wit

Kenmerken:
- Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
- De tastsensor 4.95 moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen
  wippensets.
  De bedieningsoppervlakken van de wippensets zijn gemaakt van drie millimeter
  dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal of aluminium.
- Twee witte status-leds per wip.
- Meting van de ruimtetemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler
  (PT1000).

Technische gegevens:
Drukcontact:
- Nominale spanning: AC/DC 24 V SELV
- Stroombelastbaarheid: 20 mA per drukcontact
- Uitgangsweerstand: 880 ?
Led:
- Nominale spanning: DC 24 V SELV
- Stroomverbruik: ca. 1 mA per led
Temperatuurvoeler: PT1000, klasse B
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 16 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5054 003 wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
