afd.r. 2-v z/ms Gira E1 z.wit m [1002 151]
Afdekraam Gira E1
zuiver wit mat
E1
2-voudig zonder middenstijl

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat, antraciet, zwart
  mat of grijs mat.
- Vierkante vorm van het afdekframe (hoekradius R = 7 mm).
- Breukvast, slagvast, krasbestendig, UV-bestendig materiaal voor verhoogde
  belasting.
- Halogeenvrij.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- Breukvast.

Aanwijzingen :
- Ook geschikt voor wandgootinstallatie.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor
  installatie spatwaterdicht inbouw IP44.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1002 151 2-voudig zonder middenstijl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
