WCD/RA KD slot gelijk + TK Spatwaterd. opbouw grijs [4569 30]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, slot en tekstkader
(onderstuk en bovenstuk)
Gelijksluitend
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Levering:
- Vier sleutels zijn bij de levering inbegrepen.
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4569 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
