WCD/RA System 55 zwart m [4188 005]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
System 55
System 55
zwart mat

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4188 005 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
