2-v WCD/RA v.afd.pl. v. app.doos 1,5-v Gira Standard 55 z.wit [0782 03]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig
Standard 55
System 55
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 van ABB/HAF.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0782 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
