DCS-installatieprofiel 4-v Deurcommunicatie [1277 00]
DCS-installatieprofiel
Deurstations
4-voudig

Kenmerken:
- Aluminium bevestigingsprofiel voor klantspecifieke integratie van
  inbouwcomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem in
  brievenbusinstallaties, frontplaten en deurinbouwsystemen van bijvoorbeeld
  JU-Metallwaren, Normbau.
Het installatieprofiel wordt bevestigd met:
- Het installatieprofiel wordt bevestigd met
  - Schroeven door het frontpaneel
  - Schroeven op bevestigingspennen
  - Bevestigingsset voor installatieprofiel
- Schroeven op bevestigingspennen.
- Bevestigingsset voor installatieprofiel.

Aanwijzingen :
- Met behulp van dit profiel kunnen deurstations, oproepknoppen, info-modules en
  kleurencamera?s zonder afdekraam verzonken worden geïntegreerd. De
  hoogtecompensatie garandeert, dat de componenten ook bij verschillende
  materiaaldikten vlak kunnen worden ingebouwd.
- Wanddikte van het frontpaneel: 1,25 tot 4 mm.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1277 00 4-voudig
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
