wipjl.sch. pijlsymbolen K/P Opbouw cr.wit [3159 10]
Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~
met pijlsymbolen, montageplaat
en adapter K/P25
Opbouw
crème wit

Kenmerken:
- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- De volgende apparaten worden met montageplaat en kabelinvoer geleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3159 10 crème wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
