condensatiesensor Accessoires [5069 00]
condensatiesensor
KNX systeem


Kenmerken:
- Detectie van condenswatervorming.
- Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren).
- Montage op koelmiddelleiding.

Technische gegevens:
Nominale spanning: DC 3,3 V tot 5 V SELV
Stroomverbruik: typ. 0,5 mA
Aansluitleiding: 2 m
Beschermingsklasse: III
Beschermeringssoort: IP67
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5069 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
