WCD aardpen KD + SP (BK) Spatwaterd. opbouw grijs [4485 35]
Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ en klapdeksel (bovenstuk)
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Met schroefklemmen.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Aanwijzingen :
- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4485 35 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
