WCD/RA TK System 55 cr.wit [4457 01]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader
System 55
System 55
crème wit glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering:
- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4457 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
